**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Naručitelj: Studentski centar u Osijeku**

**Predmet nabave: DOSTAVNO VOZILO-NOVO**

**Broj nabave: JN-90/23.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni**  **broj** | **Naziv/Opis tražene**  **tehničke karakteristike dostavnog vozila** | **Ponuđene Tehničke karakteristike vozila**  **(popunjava Ponuditelj)** |
| 1. | Novo vozilo |  |
| 2. | Snaga motora od 90 kW do 100 kW |  |
| 3. | Vrsta motora: diesel |  |
| 4. | Zapremina motora od 1900 do 2000 ccm |  |
| 5. | Vrsta pogona -prednji |  |
| 6. | Ručni mjenjač sa 6 brzina |  |
| 7. | ABS sustav pomoći pri kočenju |  |
| 8. | Nosivost od 1000 do 1100 kg |  |
| 9. | Oblik karoserije - furgon |  |
| 10. | Broj sjedala: 3 |  |
| 11. | Broj vrata: 4 |  |
| 12. | Čelični naplatci 16“ |  |
| 13. | WLTP emisija CO2 mješoviti ciklus – do 190 g/km |  |
| 14. | Ukupna dužina vozila od 5400 do 5500 mm |  |
| 15. | Ukupna širina vozila od 1900 mm do 2000 mm |  |
| 16. | Ukupna visina vozila od 1900 mm do 2000 mm |  |
| 17. | Klima uređaj |  |
| 18. | Centralno zaključavanje |  |
| 19. | Električni podizači prednjih stakala |  |
| 20. | Tempomat |  |
| 21. | Svjetla za maglu |  |
| 22. | Dnevna svjetla |  |
| 23. | Parkirni senzori straga |  |
| 24. | Limena desna klizna vrata bez prozora |  |
| 25. | Rezervni kotač |  |
| 26. | Dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem 180 stupnjeva |  |
| 27. | Zračni jastuk za vozača |  |
| 28. | Boja: bijela |  |
| 29. | Kukice za pričvršćivanje na bodu i stranama tovarnog prostora |  |
| 30. | Plastične obloge tovarnog prostora |  |
| 31. | Utičnica 12V |  |
| 32. | Drvena protuklizna podloga u tovarnom prostoru |  |
| 33. | Jamstvo na motor min. 24 mjeseca / neograničena kilometraža |  |
| 34. | Ukupno jamstvo min. 24 mjeseca |  |
| 35. | Rok isporuke - odmah |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popunjava ponuditelj**  *(u tablicu upisati tražene podatke)* | | |
| **MARKA VOZILA** | **TIP VOZILA** | **MODEL** |
|  |  |  |

Ponuditelj

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe i pečat)